EDC Acoustics SQ-90D
Artikel: 04.00.03-D

Lautsprecher in Plane Array Technologie mit Dante-Interface

Der Breitbandlautsprecher muss über mindestens 90 einzelne Audiowandler, 90 einzelne Audioverstärker und 90 Kanäle für die digitale Signalverarbeitung verfügen. Alle Wandler, Verstärker und DSP-Verarbeitung müssen in einem einzigen Audiolautsprecher integriert sein. Der Audiolautsprecher muss sich dynamisch konfigurieren lassen, jederzeit aktualisiert werden können und bis zu 4 separate Audiostrahlen gleichzeitig erzeugen können. 

Jeder Audiostrahl muss über alle folgenden Merkmale verfügen: dynamische horizontale Steuerung (variabel zwischen 2 Grad und 120 Grad), dynamische vertikale Steuerung (variabel zwischen 2 Grad und 120 Grad), dynamische horizontale Neigung (von mindestens 0,05 dB pro Grad oder mehr), dynamische vertikale Neigung (von mindestens 0,05 dB pro Grad oder mehr), dynamische Neigungssteuerung (variabel zwischen +/-60 Grad) und dynamische Schwenksteuerung (variabel zwischen +/- 60 Grad). 

Der Lautsprecher muss sowohl eine horizontale als auch vertikale Stapelung ermöglichen, sodass ein größerer Lautsprechercluster als einzelne Audiopunktquelle konfiguriert werden kann. Die Audiostreuung muss sowohl horizontal als auch vertikal dynamisch konfigurierbar sein, mit einer Frequenzstreuungsvarianz von nicht mehr als +/-3 dB über das programmierte Abdeckungsmuster und muss eine Off-Axis-Reduzierung von 18 dB oder mehr erreichen. 

Der Lautsprecher verfügt über einen analogen Audio-Ein- und Ausgang, einem Dante-Interface sowie über eine Ethernet-Netzwerksteuerung und -überwachung. Der Lautsprecher muss über ein eingebautes Mikrofon und die Möglichkeit verfügen, jeden Wandler einzeln zu überwachen und jeden Ausfall des Wandlers sowie alle thermischen oder Verstärkerfehlerzustände zu melden. 

Der Lautsprecher soll mit der Augmented-Reality-App konfigurierbar sein, was eine präzise Konfiguration und Einrichtung des Lautsprechers ermöglichen, um ihn perfekt an den Raum anzupassen. Die Augmented-Reality-App soll über die Generierung und Messung von Testsignalen verfügen, die eine automatische Abstimmung des FIR-Systems im Raum ermöglichen.

Hersteller: EDC Acoustics
Modell: SQ-90D

Eigenschaften in der Übersicht:
•	Aktives professionelles Lautsprechersystem im Rechteckgehäuse mit Plane Array Technologie
•	Hochkomplexe Lautsprecherbestückung mit 81x HF- und 9x LF-Treiber in einem Gehäuse
•	Insgesamt 81x Leistungsendstufen mit je 30 Watt sowie 9x Leistungsendstufen mit je 200 Watt - insgesamt 4.230 Watt Verstärkerleistung
•	Zusätzlich ist neben den analogen Ein-/Ausgängen ein Dante-Interface integriert
•	Plane Array verwendet inhärent kugelförmige oder halbkugelförmige Ausbreitungswandler um eine kugelförmige oder halbkugelförmige Wellenfront zu erzeugen
•	Plane Array verfügt über proprietäre und patentierte Algorithmen, die eine Manipulation der akustischen Wellenfront für jede Quelle in voller Bandbreite ermöglichen
•	Plane Array ist in der Lage, über die gesamte Audiobandbreite einen Schalldruckpegel auf Konzertniveau, unabhängig von schmalen oder breite Strahlsteuerungen, zu erzeugen
•	Ein Plane Array verwendet keine Tiefpassfilterung, keine Amplitudenschattierung noch FIR-Filter, um breitere oder schmalere Schallstrahlen zu reproduzieren
•	Die patentierten Algorithmen ermöglichen eine komplexe dreidimensionale akustische Wellenfrontsteuerung, wobei komplexe unsymmetrische Formen, Schattierungen, Steigungen und Schrägen verfügbar sind
•	Plane Array Technologie bietet eine einzigartige Skalierbarkeit - der Nutzer kann beliebige Lautsprecher hinzufügen und das resultierende Cluster fungiert immer als einzelner Lautsprecher
•	Plane Array ist konstruktionsbedingt nicht auf die Funktion eines planaren Arrays oder eines herkömmlichen Lautsprechers beschränkt, jeder einzelne Treiber kann zusammenarbeiten, um eine akustische Wellenfront zu erzeugen, deren Abstrahlverhalten unabhängig von der Frequenz ist
•	Die hohe Kohärenz des Plane Array Systems sorgt für eine deutlich höhere Klangqualität mit deutlich weniger Kammfilterung
•	Kann horizontal und vertikal gruppiert werden, um größere Arrays zu bilden
•	Kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden
•	Die vertikale und horizontale Pattern-Abdeckung ist von 1 Grad bis 150 Grad einstellbar, um die Klangqualität zu maximieren, indem der Klang auf den Zuhörerbereich beschränkt wird und reflektierten Schall vermieden wird
•	Hohe Richtwirkung zur Minimierung von Umgebungsgeräuschen
•	Schwenken und Neigen sind bis zu einer Auflösung von 0,1 Grad und bis zu 50 Grad von der Achse anpassbar, um eine einfache und optisch ansprechende Installation zu ermöglichen
•	Symmetrische, asymmetrische und komplexe individuelle 3D-Wellenfronten möglich
•	Kann einen akustischen Skew erzeugen, um höhere Schalldruckpegel (SPL) über größere Entfernungen zu ermöglichen umso die Schalldruckkonsistenz in einem Raum zu verbessern
•	Hoher SPL
•	Kann 4 einzigartige Schallstrahlen in verschiedene Richtungen mit unterschiedlicher akustischer Form erzeugen
•	Wetterfeste Modellvariante optional erhältlich
•	Hohe Bandbreitenkohärenz von 100 Hz – 20 kHz
•	geeignet für hochmusikalische Darbietungen mit hervorragender Sprachverständlichkeit
•	Ethernet-Netzwerksteuerung und -überwachung mit funktionsreichem DSP (EQ, Dynamik, Mischer)
•	Hohe akustische Redundanz für erhöhte Zuverlässigkeit

Technische Daten:

HF-Treiber: 81x Hochfrequenzwandler 1" Soft Dome

LF-Treiber: 9x Niederfrequenzwandler 5"

HF-Leistung: 81x 30W Verstärker

LF-Leistung: 9x 200-W-Verstärker

Gesamtverstärkung: 4.230 W

Frequenzgang (0 dB, -3 dB): 80 Hz–20 kHz

Spitzenschalldruckpegel: Konfigurationsabhängig

Array-Fähigkeit: Sowohl horizontal als auch vertikal

Anordnung der horizontalen Streuung: Vom Benutzer konfigurierbar (0–120 Grad)

Arrayed Vertical Dispersion: Vom Benutzer konfigurierbar (0 -120 Grad)

Arrayed Pan Control: +60 bis -60 Grad, 0,1 Grad Auflösung

Arrayed Tilt Control: +60 bis -60 Grad, 0,1 Grad Auflösung

Andere Steuerung: Symmetrische und nichtsymmetrische dreidimensionale Wellenfront möglich

On Board DSP: 90 Kanäle

DSP-Verarbeitung: Parametrischer Eingangs-EQ, Eingangsmischung, Eingangsdynamik, Ausgangs-FIR-Filter mit automatischer Berechnung, Ausgangsverzögerung, Ausgangsstummschaltung, Ausgangspegel, Ausgangsstummschaltung

Anzahl Audio-Beams: 4 Beams mit individueller Konfigurationssteuerung

Steuerung: RJ45-Ethernet Ethernet 10/100MB

Anschlüsse: 1x XLR analoger Line-Level-Eingang, 1x XLR analoger Line-Level-Ausgang, 1x Dante-Interface

Abmessungen: 430 mm (breit), 430 mm (hoch), 480 mm (tief)

Gewicht: 36 kg

Netzspannung: 110/240 V Wechselstrom

Stromverbrauch: 1.220VA

Sonstiges: Lautsprecherflansch, Tragegriffe, 16x M10-Montagepunkte, Riggings-Hardware an den Seiten und auf der Rückseite

Optionen: Wetterfeste Gehäuseversion (IP65), Dante-Interface, AES-Input-Karte, 24-VDC-Stromversorgung, 36-VDC-Stromversorgung, 48-VDC-Stromversorgung, U-Halterung, benutzerdefinierte Farben