EDC Acoustics Sub SS-1
Artikel: 04.01.00

Subwoofer als Ergänzung zu Plane-Array-Lautsprechersysteme

Der Subbasslautsprecher muss über mindestens einen einzelnen Sublow-Audiowandler, einen einzelnen Audioverstärker und einen Kanal mit digitalen Signalverarbeitungskanälen verfügen. Der Wandler, Verstärker und die Verarbeitung müssen in einem einzigen Lautsprechergehäuse integriert sein. Der Subwoofer muss sich dynamisch konfigurieren lassen, jederzeit aktualisiert werden können und bis zu zwei separate Audiostrahlen gleichzeitig erzeugen können. 

Bei Anordnung in einem größeren Array bestehend aus 3 oder mehr Subbasslautsprechern muss jeder Audiostrahl über folgende Funktionen verfügen: Dynamische horizontale Steuerung (variabel zwischen 2 Grad und 120 Grad), dynamische vertikale Steuerung (variabel zwischen 2 Grad und 120 Grad). ), dynamischer horizontaler Versatz (von mindestens 0,05 dB pro Grad oder mehr), dynamischer vertikaler Versatz (von mindestens 0,05 dB pro Grad oder mehr), dynamische Neigungssteuerung (variabel zwischen +/-60 Grad) und dynamische Schwenksteuerung (variabel). zwischen +/- 60 Grad). 

Der Subbass-Lautsprecher muss sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Stapelung ermöglichen, sodass ein größerer Lautsprechercluster als einzelne Audiopunktquelle konfiguriert werden kann. Bei Anordnung in einem größeren Array bestehend aus 3 oder mehr Subbasslautsprechern muss die Audioverteilung sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen dynamisch konfigurierbar sein, mit einer Frequenzverteilungsvarianz von nicht mehr als +/-3 dB über das programmierte Abdeckungsmuster eine Off-Axis-Reduktion von 18 dB oder mehr erreichen. 

Der Lautsprecher verfügt über einen analogen Audioeingang sowie eine Ethernet-Netzwerksteuerung und -überwachung. Der Lautsprecher muss über ein eingebautes Mikrofon und die Möglichkeit verfügen, jeden Wandler einzeln zu überwachen und jeden Ausfall des Wandlers sowie alle thermischen oder Verstärkerfehlerzustände zu melden. Der Lautsprecher soll mit der Augmented-Reality-App konfigurierbar sein, was eine präzise Konfiguration und Einrichtung des Lautsprechers ermöglicht, um ihn perfekt an den Raum anzupassen. 

Hersteller: EDC Acoustics
Modell: Sub SS-1

Eigenschaften in der Übersicht:
•	Kann horizontal und vertikal gruppiert werden, um größere Arrays zu bilden
•	Kompakte Größe, mit hoher Leistungsdichte
•	Die vertikale und horizontale Pattern-Abdeckung kann von 1 Grad bis 150 Grad angepasst werden, um die Klangqualität zu maximieren, indem der Klang auf einen Zuhörerbereich beschränkt wird, um reflektierten Schall zu vermeiden, wenn er in größeren Array-Konfigurationen verwendet wird
•	Hohe Richtwirkung zur Minimierung von Umgebungsgeräuschen beim Einsatz in großen Arrays
•	Die Schwenk- und Neigungsauflösung ist bis zu einer Auflösung von 0,1 Grad und bis zu 60 Grad außerhalb der Achse anpassbar, um eine einfache und optisch ansprechende Installation bei Verwendung in größeren Array-Konfigurationen zu ermöglichen
•	Bei Verwendung in größeren Array-Konfigurationen sind symmetrische, asymmetrische und komplexe benutzerdefinierte 3D-Wellenfronten möglich
•	Kann einen akustischen Skew erzeugen, um bei Verwendung in größeren Array-Konfigurationen höhere Schalldruckpegel (SPL) über größere Entfernungen zu erzeugen und so die Schalldruckkonsistenz in einem Raum zu verbessern
•	Hohe SPL-Kapazität
•	Kann zwei einzigartige Schallstrahlen in verschiedene Richtungen mit unterschiedlicher akustischer Form erzeugen
•	Wetterfeste Optionen erhältlich
•	Hohe Bandbreitenkohärenz von 30 Hz bis 120 Hz
•	Ethernet-Netzwerksteuerung und -überwachung mit funktionsreichem DSP (EQ, Dynamik, Mischung)
•	Hohe akustische Redundanz für erhöhte Zuverlässigkeit
•	Integrierte Verstärkung und DSP-Verarbeitung

Technische Daten:

Frequenzübertragungsbereich (+/-3 dB): 25 Hz is 125 Hz

Verstärkerleistung: 1.200 Watt

Bestückung: 1x 12" LF-Treiber, Langhub

DSP-Kanäle: 1

User DSPs: HPF (bis zu 48 dB/Okt.), LPF (bis zu 48 dB/Okt.), 8 Band EQ (High Shelf, Low Shelf, Paramteric, Notch), Kompression, Limiting, FIR (2048 Taps), Delay (bis zu 100 m)

Anzahl von Audiobeams: 2 Beams mit individueller Konfigurations-Steuerung

Audio Ein/Ausgänge: 1x XLR analog Audio-In, 1x XLR analog Audio-out

Spannungsversorgung: 220-250 V AC

Verbrauch: 620 VA

Überwachung und Steuerung: RJ45 Ethernet 10/100MB

Vertikale Steuerung: möglich nur in größeren Cluster-Arrays

Horizontale Steuerung: nur möglich in größeren Cluster-Arrays

SPL @ 10 m (1 Element): 125 dB (abhängig von der Konfiguration)

Gehäuse: Birkenmultiplex-Holz, schwarz lackiert

Gewicht: 25 kg

Abmessungen: 425 mm (breit), 430 mm (höhe), 485 mm (tiefe)

Hardware: Lautsprecher-Hochständerflansch, 16x M10 Rigging-Punkte

Optionen: AES-Eingangskarte, Dante-Interface, Wetter-Option (IP65), 24 V DC