Passiver 2-Weg Lautsprecher mit einer Belastbarkeit von 35W @ 4 Ohm bei einem Frequenzgang von 70 Hz - 20 KHz (+/-3 dB). Bestückt ist dieses System mit zwei 2" -Lautsprecherchassis (1 x Fullrange- und 1 x LF-Treiber) mit jeweils einer 3/4" Spule. Der Lautsprecher wird inklusive Montagematerial und Wandhalterung geliefert. Der Lautsprecher befindet sich in einem designorientierten und sehr hochwertigem Aluminiumgehäuse und bietet eine neig- und schwenkbare Wandhalterung für die Schnellmontage.

Dieser Lautsprecher erfüllt die folgenden technischen Daten:

Typ: Designorientierter Lautsprecher im hochwertigen Aluminiumgehäuse mit neig- und schwenkbarer Schnellmontage-Vorrichtung

Bestückung: 2-Weg passiv mit 1 x 2" (50 mm) Fullrange- und 1 x 2“ (50 mm) LF-Treiber jeweils mit ¾“ Spule

Belastbarkeit: 35 Watt @ 4 Ohm

Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)

Abstrahlverhalten: 120° x 60° (H x V)

Abmessungen: 240 x 80 x 151 mm (H x B x T - inkl. Halterung)

Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang: inkl. Montagematerial und Wandhalterung

Farbe: weiß

Abrechnungseinheit: St.

Kennung: TRIUS-MICROpoint-wh