Deckeneinbaulautsprecher für Festinstallationen in einem hochwertigen abgeschlossenen Aluminiumgehäuse mit einer Schnellmontage-Vorrichtung. Er erlaubt es, ein echtes Fullrange-Signal zu übertragen, sodass bei einer Hintergrundbeschallung ein satter Sound ohne extra Bass wiedergegeben werden kann. Durch das edle Design, die geringen Ausmaße und durch die Schnellmontage-Vorrichtung lässt sich diese Lautsprecher einfach und gut in jede Installation integrieren.

Dieser Lautsprecher erfüllt folgende technische Daten:

Typ: Hochwertiger 2“ -Deckeneinbaulautsprecher mit abgeschlossenem Gehäuse

Bestückung: 1 x 2“ (50 mm) Fullrange-Treiber

Besonderheit: Schnellmontage-Vorrichtung

Belastbarkeit: 25 Watt @ 8 Ohm

Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)

Abstrahlverhalten: 120° x 120°

Material: Aluminium

Farbe: weiß

Abmessungen: 130 x 100 x 100 mm (H x B x T)

Einbaudurchmesser: 85 mm

Gewicht: 0,5 kg

Abrechnungseinheit: St.

Kennung: TRIUS-MICROdot