HS208TMK2
Der Lautsprecher soll ein horngeladenes 2-Wege System für die Fullrange-Beschallung mit hoher Reichweite sein, Seine Abmessungen sollen 360 x 360 x482 mm (H x B x T) entsprechen und sein Gewicht soll 17 kg nicht überschreiten. Das Gehäuse soll aus einem mehrschichtigen Glasfaserverbundmaterial mit einer widerstandsfähigen und kratzfesten EDPM-Beschichtung und einem Abdeckgitter aus Aluminium hergestellt sein. 
Er soll eine RMS-Leistungsaufnahme von 150 Watt (an 8 Ohm) bei einer Maximalleistung von 300 Watt bieten und sein Frequenzgang (-10 dB) soll von 70 Hz bis 20 kHz reichen. Bei einer Messung eines Eingangssignals mit 1 Watt in 1 Meter soll die Empfindlichkeit 97 dB betragen, während der maximale Dauerschallpegel 123 dB erreichen soll. Zudem integriert er einen 100 V Line-Transformator mit Abgriffen für 120 Watt, 60 Watt und 30 Watt. 
Der Lautsprecher soll aus einem 1,3" Kompressionstreiber und einem 8" Mittenlautsprecher bestehen. Der Lautsprecher soll Impedanzen von 8 Ohm, 83 Ohm (120 Watt*), 167 Ohm (60 Watt*) und 333 Ohm (30 Watt*) bieten und über eine passive interne Frequenzweiche mit einer Übergangsfrequenz von 1,5 kHz verfügen, die aus hochwertigen Komponenten gefertigt ist. Zudem soll er über einen integrierten Überlastschutz für den Hochtöner verfügen. Der Kompressionstreiber soll auf einem Horn mit einem Abstrahlverhalten von 40° x 40° montiert sein, das koaxial als eine Einheit mit dem Gehäuse gefertigt ist. Die Lautsprecheranschlüsse sollen über verblendete Anschlussklemmen hergestellt werden. 
Die Anschlüsse sollen in einem wasserfesten Gehäuse verbaut sein und hinter dem Abdeckgitter soll eine Schicht aus wasserabweisendem Schaumstoff sicherstellen, dass der Lautsprecher der Schutzart IP65 entspricht. 
*bei 100 V
Abrechnungseinheit: Stck.
Kennung: AUDAC – HS208TMK2