CIRA524 
Der Deckenlautsprecher soll als koaxiales 2-Wege-System mit einem 5,25“ Basstreiber und einem 1“ Mylar-Hochtöner ausgeführt sein und über seinen integrierten Line-Transformator in verteilten 100 V Systemen verwendet werden können. Er soll eine RMS-Leistungsaufnahme von 30 Watt bei einer Maximalleistung von 60 Watt bieten und sein Frequenzgang (±3 dB) soll von 60 Hz bis 20 kHz reichen. Bei einer Messung eines Eingangssignals mit 1 Watt in 1 Meter soll die Empfindlichkeit 87 dB betragen, während der maximale Dauerschallpegel 102 dB entsprechen soll. Der nominale Abstrahlwinkel soll ein konisches Abstrahlverhalten von 145° bei -6 dB (gemittelt von 100 Hz bis 10 kHz) aufweisen. Der Lautsprecher soll einen Line-Transformator mit mehreren Abgriffen für 24 Watt, 6 Watt und 6 Watt sowie einer Bypass-Schaltung für 8 Ohm bieten. Die schnelle und problemlose Systemeinbindung soll über einen Fast-con™ Multi-Tap-Anschluss erfolgen. Der Lautsprecher-Rahmen soll aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt und die Vorderseite über ein randloses und feinperforiertes Abdeckgitter aus Stahlblech abgeschlossen sein. Ein im Lieferumfang enthaltenes, randloses TwistFix™ Abdeckgitter soll eine schnelle und stabile Montage ermöglichen und gleichzeitig für einen nahtlosen Übergang vom Abdeckgitter zur Decke sorgen. Es soll sowohl in weiß (RAL9003) als auch in schwarz (RAL9005) erhältlich sein und sich über benutzerspezifische Lackierungen in jede Umgebung einfügen. Die Installation des Lautsprechers in der Decke soll über ein QuickFit™ Montagesystem mit drei Schrauben erfolgen. Der Lautsprecher soll einen Durchmesser von 193 mm und eine Bautiefe von 87 mm aufweisen und das Gewicht soll 1,33 kg nicht überschreiten. Der Lautsprecher soll in einer Montageöffnung mit einem Durchmesser von 170 mm und einer Einbautiefe von 83 mm installiert werden können.
Abrechnungseinheit: Stck.
Kennung: AUDAC – CIRA524