CIRA730D
Der Deckeneinbaulautsprecher soll als koaxiales 2-Wege-System mit einem 6,5“ Basstreiber und einem 1“ Mylar-Hochtöner ausgeführt sein. Er soll eine RMS-Leistungsaufnahme von 30 Watt bei einer Maximalleistung von 60 Watt bieten und sein Frequenzgang (±3 dB) soll von 55 Hz bis 20 kHz reichen. Bei einer Messung eines Eingangssignals mit 1 Watt in 1 Meter soll die Empfindlichkeit 88 dB betragen, während der maximale Dauerschallpegel 103 dB entsprechen soll. Der nominale Abstrahlwinkel soll ein konisches Abstrahlverhalten von 150° bei -6 dB (gemittelt von 100 Hz bis 10 kHz) aufweisen. Der Lautsprecher soll eine Impedanz von 16 Ohm haben und damit einen parallelen Anschluss von bis zu vier Lautsprechern an einem Verstärkerkanal mit 4 Ohm ermöglichen. Die schnelle und problemlose Systemeinbindung soll über einen Fast-con™ Anschluss erfolgen. Der Lautsprecher-Rahmen soll aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt und die Vorderseite über ein randloses und feinperforiertes Abdeckgitter aus Stahlblech abgeschlossen sein. Ein im Lieferumfang enthaltenes, randloses TwistFix™ Abdeckgitter soll eine schnelle und stabile Montage ermöglichen und gleichzeitig für einen nahtlosen Übergang vom Abdeckgitter zur Decke sorgen. Es soll sowohl in weiß (RAL9003) als auch in schwarz (RAL9005) erhältlich sein und sich über benutzerspezifische Lackierungen in jede Umgebung einfügen. Die Installation des Lautsprechers in der Decke soll über ein QuickFit™ Montagesystem mit drei Schrauben erfolgen, zudem sollte ein Befestigungspunkt für eine optionales Sicherungsseil vorgesehen werden. Der Lautsprecher soll einen Durchmesser von 224 mm und eine Bautiefe von 82 mm aufweisen und das Gewicht soll 1,16 kg nicht überschreiten. Der Lautsprecher soll in einer Montageöffnung mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Einbautiefe von 78 mm installiert werden können.
Abrechnungseinheit: Stck.
Kennung: AUDAC – CIRA730D