ATEO4
Der Lautsprecher soll als 2-Wege-System mit einem 4“ Woofer und einem 1” Tweeter mit Seidenkalotte in einem geschwungenen Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit einem feinperforierten Abdeckgitter aus Stahlblech verbaut sein. Der Anschluss und die Installation des Lautsprechers soll über ein Clevermount™ Montagesystem erfolgen. Die Ausrichtung des Lautsprechers soll in allen vier Richtungen stufenlos einstellbar sein. 
Er soll eine RMS-Leistungsaufnahme von 35 Watt bei einer Maximalleistung von 70 Watt bieten und sein Frequenzgang (±3 dB) soll von 100 Hz bis 20 kHz reichen. Bei einer Messung eines Eingangssignals mit 1 Watt in 1 Meter soll die Empfindlichkeit 86 dB betragen, während der maximale Dauerschallpegel 101 dB entsprechen soll. 
Der Lautsprecher soll eine Impedanz von 8 Ohm aufweisen und eine passive Frequenzweiche integrieren. Für den Einsatz in Beschallungssystemen soll ein integrierter 100 V Line-Transformator mit mehreren Leistungsabgriffen für 24 Watt, 12 Watt, 6 Watt und 3 Watt vorhanden sein. Zur Auswahl des gewünschten Leistungsabgriffs dient die entsprechende Klemme des speziellen 6-poligen Klemmleistenanschlusses. 
Das System soll in einem Gehäuse mit einer Höhe von 244 mm, einer Breite von 136 mm und einer Tiefe von 153 mm verbaut sein und das Gewicht soll 2,05 kg nicht überschreiten.
Abrechnungseinheit: Stck.
Kennung: AUDAC – ATEO4